

**ОПРЫСКИВАТЕЛЬ**





**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- может применяться как по большим площадям, так и для выборочного опрыскивания (пистолет с катушкой в наличии);

- регулировка напора и расхода смеси форсунками;

- регулировка штанги с форсунками по высоте и ширине.

Опрыскиватель MultiOne с гидравлическим приводом для быстрого и эффективного распыления химикатов и других специальных смесей или воды.

Распылитель шириной 4,5 м в сочетании с баком на 120л. позволяет быстро покрывать большие области. Форсунки и штанга регулируются, чтобы обеспечить необходимую подачу смеси, что делает эту систему идеальной для ухода за ландшафтом и газоном. В стандартную комплектацию входит шланг длиной 50м. катушка с пистолетом и насадками.

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендует оператору носить соответствующие средства индивидуальной защиты при обращении и применение ландшафтных химикатов.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметры** | **Объём\*, л.** | **Макс. давление, бар** | **Распыление** | | **Длянна шланга, м.** | **Масса, кг.** | **Код** | **Цены** |
| **штанга разложена, м.** | **штанга сложена, м.** |
| **Величина** | 120 | 40 | 4,5 | 1,5 | 50 | 65 | C890740 |  |

\* – сопоставлять с грузоподъёмностью минипогрузчика

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Совместимость по сериям** | **Серии** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **SD** | | | | **12** | **EZ7** |
| 5.2 | 5.3 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

рекомендуемые модели совместимы не совместимы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |