**ЯМОБУР.**



**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- широкий ассортимент приводных шнеков (Ø от 10 до 100 см.) с различными крутящими моментами, с возможностью использования вольфрамовых зубьев позволяет копать ямы в широком размерном диапазоне и в грунтах различной тяжести;

- исполнение ямобура в 3 версиях: T1 – для грунтов средней тяжести, T2 – для твердого каменистого грунта (используется с шнеками до Ø50см.), T3 – для твердого каменистого грунта, (используется со шнеками до Ø100 см.) позволяет подобрать оборудование под любые Ваши потребности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Крутящий момент** | **Шнеки, Ø** | **Масса** | **Код** | **Цены** |
| **Т1** | 100кгсм. | 10-50см. | 90кг. | C890830 |  |
| **Т2** | 180кгсм. | 10-50см. | 110кг. | C890831 |  |
| **Т3** | 400кгсм | 30-100см. | 150кг. | C890832 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Платформа** | **Серии** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **SD** | **12** | **EZ7** |
| 5.2 | 5.3 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,5 |
| **Т1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Т2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Т3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 рекомендуемые модели совместимы не совместимы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усиленный шнек** | **Диаметр, см.** | **Длинна, см.** | **Масса, кг** | **Код** | **Цена** |
| **10** | 10 | 100 | 10 | C890840 |  |
| **15**  | 15 | 100 | 15 | C890841 |  |
| **20** | 20 | 100 | 20 | C890842 |  |
| **25** | 25 | 100 | 30 | C890843 |  |
| **30** | 30 | 100 | 35 | C890844 |  |
| **35** | 35 | 100 | 40 | C890845 |  |
| **40** | 40 | 100 | 47 | C890846 |  |
| **50** | 50 | 100 | 56 | C890847 |  |
| **60** | 60 | 100 | 66 | C890849 |  |
| **70** | 70 | 100 | 76 | C890851 |  |
| **80** | 80 | 100 | 86 | C890853 |  |
| **90** | 90 | 100 | 96 | C890855 |  |
| **100** | 100 | 100 | 106 | C890857 |  |
| **Шнек с вольфрамовыми зубьями Rock Drill** | **Диаметр, см.** | **Длинна, см.** | **Масса, кг** | **Код** | **Цена** |
| **15** | 15 | 100 | 20 | 20 |  |
| **20** | 20 | 100 | 25 | C890881 |  |
| **25** | 25 | 100 | 30 | C890882 |  |
| **30** | 30 | 100 | 35 | C890883 |  |
| **35** | 35 | 100 | 40 | C890884 |  |
| **40** | 40 | 100 | 47 | C890885 |  |
| **50** | 50 | 100 | 56 | C890886 |  |
| **60** | 60 | 100 | 66 | C890888 |  |
| **70** | 70 | 100 | 76 | C890890 |  |
| **80** | 80 | 100 | 86 | C890892 |  |
| **90** | 90 | 100 | 96 | C890894 |  |
| **100** | 100 | 100 | 106 | C890896 |  |
| **Удлинитель шнека** | **Диаметр, см.** | **Длинна, см.** | **Масса, кг** | **Код** | **Цена** |
| **10** | 10 | 100 | 15 | C890860 |  |
| **15**  | 15 | 100 | 20 | C890861 |  |
| **20** | 20 | 100 | 25 | C890862 |  |
| **25** | 25 | 100 | 30 | C890863 |  |
| **30** | 30 | 100 | 35 | C890864 |  |
| **35** | 35 | 100 | 40 | C890865 |  |
| **40** | 40 | 100 | 47 | C890866 |  |
| **50** | 50 | 100 | 56 | C890867 |  |
| **60** | 60 | 100 | 66 | C890869 |  |
| **70** | 70 | 100 | 76 | C890871 |  |
| **80** | 80 | 100 | 86 | C890873 |  |
| **90** | 90 | 100 | 96 | C890875 |  |
| **100** | 100 | 100 | 106 | C890877 |  |